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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	一般工业固体废物综合利用

	项目代码
	2601-430700-04-05-975785

	建设单位联系人
	李＊
	联系方式
	1879777＊＊＊＊

	建设地点
	常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组

	地理坐标
	（111度38分34.00秒，29度11分18.26秒）

	国民经济

行业类别
	N7723固体废物治理、C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用；三十九、废弃资源综合利用业 42-85 非金属废料和碎屑加工处理 422

	建设性质
	☑ 新建（迁建）

□ 改建

□ 扩建

□ 技术改造
	建设项目

申报情形
	☑ 首次申报项目             

□ 不予批准后再次申报项目

□ 超五年重新审核项目     

□ 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	常德高新技术产业开发区产业发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	常高产备[2026]1号

	总投资

（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	46

	环保投资占比
	4.6%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑  否

□  是           
	用地（用海）

面积（m2）
	2800

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中相关要求，本项目专项设置具体判定情况如下。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
不属于，项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂
不属于，项目产生的废水主要为员工生活废水，经园区污水管网间接排放至高新区污水处理厂进行深度处理
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不属于，项目有毒有害物质存储量未超过临界量
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不属于，本项目位于工业园区内
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不属于，本项目不涉海
本项目均不属于以上情况，无需进行专项评价。

	规划情况
	《常德市鼎城区蔡家岗镇国土空间规划（2021-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《常德市鼎城区蔡家岗镇国土空间规划（2021-2035年）》符合性分析

一、发展定位：结合自然资源禀赋和经济社会发展阶段，规划确定蔡家岗镇打造成为常德市鼎城区北部中心镇，三产融合发展综合型城镇。依托建材、加工等主导产业与石常铁路、老G207国道、沅澧快速干线1号大道、S307省道等便利的道路交通发展的“工贸重镇”；以花卉苗木、生态种养、文化旅游、教育康养产业为主要载体的“农旅强镇”。

二、国土空间格局：落实三条控制线落实上位规划确定的永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界。

严格保护耕地和永久基本农田。严格落实永久基本农田保护任务，纳入耕地保护目标的可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田，切实履行耕地保护责任，确保粮食安全。科学优化生态保护红线。蔡家岗镇内划定的生态保护红线主要分布在云峰山、沧山，主要为蔡家岗镇生态功能极重要区域和生态极敏感脆弱区域。合理划定城镇开发边界。实施最严格的节约集约用地制度，防止城镇无序蔓延，优化城镇形态布局。

本项目选址在常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，租赁常德市诚成专用汽车制造有限公司现有厂房（具体见租赁协议）。根据湘（2025）鼎城区-不动产权第0003603号，地块土地性质为工业用地。不占用生态保护红线、永久基本农田，不占用耕地，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等敏感保护区。企业租用其他企业闲置厂房进行建设，不新增建设用地。符合《常德市鼎城区蔡家岗镇国土空间规划（2021-2035年）》要求。



	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目属于N7723固体废物治理、C4220非金属废料和碎屑加工处理项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的有关规定，本项目属于“第一类 鼓励类中四十二、环境保护与资源节约综合利用3.城镇污水垃圾处理：城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”、“8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材、废弃电器电子产品、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，粉煤灰、冶炼渣等工业废弃物循环利用”。

综上，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

2、生态环境分区管控符合性分析

①生态保护红线
根据生态保护红线范围图，本项目不位于生态保护红线范围内。项目建设不损害区域主导生态功能，符合生态保护方向，符合《常德市生态保护红线划定方案》相关要求。

②环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

本项目采取本环评提出的相关环保措施后，根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测分析，项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平，不会改变项目所在区域的环境功能，所以本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

③资源利用上线

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中提出：“资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。”

本项目在生产运营过程中会消耗一定量的电和水等资源，来源于蔡家岗镇供水系统和供电系统。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目占地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中的资源利用上限要求。
④分区管控单元生态环境准入清单

与《常德市“三线一单”生态环境分区管控更新成果的通知》（常环发〔2024〕10号）符合性分析

本项目位于湖南省常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，环境管控单元编码为ZH43070330001，属于鼎城区一般管控单元，其管控要求如下。
表1-2  本项目与鼎城区生态环境分区管控要求符合性分析一览表

管控维度
管控要求
项目相关情况
是否符合
空间布局约束

(1.1)严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新(改、扩)建重金属污染物排放的项目。

(1.2)生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。加强对永久基本农田的保护。

(1.3)湖南常德太阳山省级森林公园按照《湖南省森林公园条例》严格管控；饮用水水源保护区按照《常德市饮用水水源环境保护条例》严格管控。
本项目不排放重金属污染物。本项目不涉及生态保护红线、自然保护区。不涉及太阳山省级森林公园，不涉及饮用水水源保护区。
符合

污染物排放管控

(2.1)全面推进餐饮油烟达标排放，城镇建成区规模以上餐饮服务单位油烟废气在线监控设施安装，并与主管部门监控信息平台联网；鼓励并引导老旧居民区餐厨油烟治理改造，逐步使用油烟净化装置；严格控制烟花爆竹燃放，任何单位和个人不得违反时段、区域规定燃放烟花爆竹。

(2.2)控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，制定扶持有机肥生产、废弃农膜回收、化肥包装废弃物回收处理等激励机制，建立农药、化肥包装废弃物和废弃农膜回收、贮存和处理处置体系。

(2.3)加强水系连通，加强主要河流水量统一调度，按照“源头化、流域化、系统化”治理思路，整治黑臭水体。加快污水收集、处理设施建设与改造，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作。

(2.4)严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业 户入驻，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进畜禽粪污综合资源化利用。

(2.5)加大农村生活垃圾治理力度。推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、区处理”的垃圾处理模式，排查整治非正规垃圾堆放点，严厉查处在农村地区随意倾倒、堆放垃圾行为。

（1）餐饮油烟及烟花爆竹：本项目不涉及。
（2）农业面源：本项目不涉及。
（3）水系连通：本项目不涉及。

（4）禁养区：本项目不涉及。

（5）农村生活垃圾：本项目生活垃圾统一由环卫部门收集处置。
符合

环境风险防控
(3.1)加强区域协作，探索建立预警与联防机制，加强预警预报、监测执法、应急启动、信息共享等联动体系建设。加强重污染天气应急响应，修订完善并持续更新重污染天气应急预案，细化应急减排措施。督促工业企业按照”一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。

(3.2)本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

(3.3)推动项目环境风险评价和环境应急预案编制。定期开展环境污染隐患排查整治和监管执法，加强环境风险应急演练管理。加强工业园区和环境风险企业环境监管，落实企业环境风险防范主体责任。

(3.4)加大优先保护类耕地保护力度，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。强化受污染耕地的分类管理，建立健全受污染耕地安全利用长效机制，完善受污染耕地安全利用技术指南和严格管控区种植结构调整推荐目录。严格污染地块准入，不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块应当进行修复，未经修复或者修复未达到相应标准的，不得进入规划、供地、建设等审批环节。对用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地等敏感用地、重点地区危险化学品生产企业搬迁改造遗留及腾退地块，严格落实风险管控和治理修复措施。对暂不开发利用和目前技术尚不成熟的受污染地块实施重点风险管控，防止污染扩散。

本项目突发环境风险事件的可能性较小，主要涉及火灾突发环境风险事件，企业安排专人负责厂区安全生产、环保应急工作，并建立健全相关制度。
符合

资源开发效率要求
(4.1)能源：

(4.1.1)优化能源结构，严格控制煤炭消费总量、加快燃煤锅炉综合整治、优先使用和推广可再生能源、积极推广利用天然气和推进燃油油品质量升级。进一步完善电动汽车充电设施建设，大力发展港口岸电系统，促进交通运输“以电代油”。2025年底前全区公共交通基本实现清洁能源替代。

(4.1.2)加快推进清洁能源替代利用。严格开展能源消费总量和强度双控，降低单位GDP能耗。2025年底全区能源利用总量控制在320万吨标煤/年以内，规模工业综合能源消费量控制在24万吨标煤/年以内；天然气在一次能源消费结构中占比达到10%以上。控制全区煤炭消费总量，全区非化石能源占一次能源消费比重达到20%以上，煤炭占一次能源消费比重控制在50%以内。

(4.2)水资源

(4.2.1)严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录；积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。推广普及节水器具，鼓励居民家庭选用节水器具；推进公共供水管网改造；建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。加强工业生产用水、用能全过程管理，提高水资源、能源利用效率， 严格实行用水、用能总量和强度管理。

(4.2.2)2025年，全区万元国内生产总值用水量比2020年下降15.54%，万元工业增加值用水量比2020年下降17.62%，农田灌溉水有效利用系数达到0.545。

(4.3)土地资源

(4.3.1)严格落实耕地保护责任，禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。纳入耕地保护目标的可以长期稳定利用耕地优先划入永久基本农田，永久基本农田依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途，国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。

(4.3.2)加大封育保护治理力度。在江河湖库临水陆域，建设江河湖岸防护林体系，形成沿江、沿河、环湖清水生态廊道。全面实施天然林保护，开展天然林封禁性保护、生态性培育，对国有天然林停止商业采伐，对集体或个人承包的天然林实行协议停伐。加强公益林保护管理，实现公益林管护全覆盖。

(4.3.3)到2025年，鼎城区单位国内生产总值建设用地使用面积下降20%。到2025年和2035年，鼎城区耕地保有量不低于97.45万亩；永久基本农田保护面积及高标准农田建设面积不低于88.34万亩；生态保护红线面积不低于66.04平方千米；城镇开发边界规模不低于41.38平方千米；林地保有量达到78.33万亩；森林保有量达到34.19万亩；单位国内生产总值建设用地使用面积下降40%。

本项目使用能源为电能，属于清洁能源；项目不使用锅炉，不使用燃煤、重油等高污染燃料；本项目无生产废水外排，外排废水仅为生活污水，且废水排放量较少。
符合

由上表可知，本项目符合《常德市“三线一单”生态环境分区管控更新成果的通知》（常环发〔2024〕10号）中的相关要求。

3、与《市场准入负面清单(2025版)》相符性分析

经检索《市场准入负面清单(2025版)》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目符合《市场准入负面清单(2025版)》要求。

4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》的相符性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》的相符性如下：

表1-3  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》

符合性分析一览表
序号

要求

本项目情况

是否符合

1

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，不在饮用水水源一级保护区范围内。本项目不设置废水排放口，生产废水收集后回用不外排，生活污水经过处理达标后进去高新区污水处理厂。

符合

2

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，不在饮用水水源二级保护区范围内。

符合

3

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。

符合

4

禁止在长江湖南段和洞庭湖、渐河、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和渐河、资江、沅江、 澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目租赁已建成的工业厂房，不属长江湖南段和洞庭湖、渐河、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围，本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)N7723 固体废物治理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于上述禁止建设项目。

符合

5

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。

本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017) N7723固体废物治理、C4220非金属废料和碎屑加工处理行业，根据《环境保护综合名录（2021年版）》可知，项目不属于高污染项目。

符合

6

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目不属于化工项目及国家石化、现代煤化工项目。

符合

7

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) N7723固体废物治理、C4220非金属废料和碎屑加工处理行业，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放项目。

符合

综上，本项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022年版》中禁止建设的项目，本项目符合相关要求。
5、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 

根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。

本项目属于N7723固体废物治理、C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于重污染项目。因此，本项目符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。
6、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020)相符性分析
表1-6  本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析
文件要求
本项目情况
是否符合
一般规定
5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。

在破碎机上方设置布袋除尘设施+排气筒，在车间其他区域设置雾化喷淋降尘措施，确保颗粒物达标排放。
符
合
5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。

在破碎机上方设置布袋除尘设施，在车间其他区域设置雾化喷淋降尘措施，满足GB16297排放限值要求。
符
合
5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放(控制)标准的要求；没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。

本项目污泥贮存过程中产生的渗滤液收集后交给有资质的单位处置。

符
合
7、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析

表1-7  本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性分析
文件要求
本项目情况
是否符合
贮存场和填埋场选址要求
贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要保护的区域内。

本项目选址所不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要保护的区域内。

符合
贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。

本项目不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。

符合
贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区以内。

本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区以内。

符合
贮存场和填埋场技术要求
一般应包括以下单元：a）防渗系统、渗滤液收集和导排系统；b）雨污分流系统；c）分析化验和环境监测系统；d）公用工程和配套设施；e）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。

本项目仅对资源性一般固废进行暂存、分拣、打包外售，主要为固体固废。在车间四周设置导流沟，车间地面进行防渗处理。企业暂存、分拣等工序均在密闭生产车间内进行。
符合

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组。项目为一般工业固废综合利用项目，主要是对工业固废进行分类后送往其他单位进行利用，同时按照相关规范要求对生产车间进行防渗处理，严禁倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。

8、与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的符合性分析

表1-8  本项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析
文件要求

本项目情况

是否符合

三、规范收集转运和贮存

（四）加强工业固体废物规范化管理。

完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。

企业建立完整的台账制度，分类收集贮存，不向生活垃圾收集设施投放工业固体废物。企业不收集、贮存、转运任何危险废物。
符合

六、实施重点领域专项整治

（十二）开展非法倾倒处置固体废物专项整治。

深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。

企业的工业固废全部转运至合法处置单位。
符合

9、与《固体废物污染防治“十五五”规划》（环固体〔2026〕39号）的符合性分析
2026年7月8日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部联合发布《固体废物污染防治“十五五”规划》（环固体〔2026〕39号），本项目与其符合性分析如下表。

表1-10  本项目与《固体废物污染防治“十五五”规划》相符性一览表

序号

规划要求

本项目情况

是否符合

1

推进全国非法倾倒处置固体废物专项整治。

运用卫星遥感、无人机巡查等现代技术手段，结合实地巡查排查，及时发现非法倾 

倒填埋固体废物、非法拆解处置废弃设备及消费品等问题。加强对非法倾倒处置固体废物行为的实时动态监控，强化部门间、区域间信息共享。

本项目一般固废在厂内经过分拣、暂存后送至终端处置；或者直接运往终端处置。
符合

2

健全工业固体废物全链条环境监管体系。

推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。强化工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账、生态环境统计与排污许可统一信息报表数据的衔接。建设全国工业固体废物信息管理平台，逐步推行工业固体废物全链条信息实时采集和轨迹监控，90%以上的工业固体废物排污许可重点管理单位纳入平台监管。

企业必须建立工业固废管理台账。纳入信息平台监管。
符合
3

加强工业固体废物综合利用环境监管。

强化工业窑炉协同处理固体废物过程有毒有害物质排放管控。制定一般工业固体废物规模化消纳利用工作指南，明确相关项目审批程序及监测监管要求，严防不规范充填回填造成土壤和地下水污染；在国土空间规划实施管理中因地制宜保障大宗工业固体废物充填回填相关用地需求，稳妥有序推进规模化消纳利用。

企业不对固废进行终端处置，仅进行暂存、运输。
符合
《中华人民共和国生态环境法典》的符合性分析

根据《中华人民共和国生态环境法典》第四百八十一条 “在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域，禁止建设工业固体废物、建筑垃圾、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。”和第一千一百七十一条 “违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(一)在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，建设工业固体废物、建筑垃圾、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。”
生态环境法典第四百八十一条和第一千一百七十一条提出了永久基本农田集中区域内禁止建设工业固体废物贮存、利用、处置的设施、场所。本项目属于一般工业固废贮存、处置项目，企业租用常德市诚成专用汽车制造有限公司已建成的厂房，用地性质为工业用地，项目选址西面隔老渐河分布有基本农田，经查询，常德市鼎城区自然资源局明确了本项目红线范围不占用永久基本农田并出具了盖章意见（具体见附图5-企业选址周边关系图），项目选址不在基本农田集中区域内。符合生态环境法典要求。同时，项目选址与西面基本农田被老渐河分开，存在天然物理屏障。企业运营过程中采用雾化喷淋降尘处置，破碎粉尘采用布袋除尘器处理后由排气筒高空排放。车辆清洗废水、初期雨水循环利用不外排，车辆进出厂采取防撒漏防扬尘措施，对西面基本农田的影响在可控范围内。

11、项目选址可行性分析

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，租赁常德市诚成专用汽车制造有限公司现有厂房（具体见租赁协议）。根据湘（2025）鼎城区-不动产权第0003603号，地块权利人为常德市诚成专用汽车制造有限公司，地块土地性质为工业用地。项目选址符合《常德市鼎城区蔡家岗镇国土空间规划（2021-2035年）》要求、符合鼎城区蔡家岗镇生态环境分区管控要求，符合生态环境法典关于工业固废项目的选址要求。从项目外环境关系看，建设区域内电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。根据项目单位提供的有效资料可知，项目用地性质符合规划要求。项目评价范围内厂址周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水水源地、生态脆弱敏感区等，无明显环境制约因素。

综上，本项目运营期产生的“三废”经本项目提出的环保措施处理后均能实现达标排放，不会改变区域环境功能级别，本项目产生的大气影响、水环境影响、声环境影响、固废影响对周边居民影响可接受。从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目建设背景

湖南平扬环保科技有限公司因公司生产经营需要，自筹资金1000万元，租赁常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组建设年收集、分拣、贮存、转运40万吨一般工业固体废物综合利用建设项目，厂房总占地面积为2800m2。

企业与常德高新技术产业开发区签订了《高端锂电材料再生与固废协同处理项目招商引资项目》，合同编号：GXDC-2025-02021。由于市场原因，目前企业仅开展一般工业固废综合利用项目，并与常德市诚成专用汽车制造有限公司签订了厂房租赁协议，租赁面积5450平方米，其中一般工业固废综合利用项目占用面积2800平方米。高端锂电材料再生项目不在本次建设及评价范围内。
企业于2026年8月18日取得了常德高新技术产业开发区产业发展局出具的《平扬环保一般工业固体废物综合利用项目备案证明》（常高产备[2026]1号）。
根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》（2017年国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号）等法律法规文件要求，受湖南平扬环保科技有限公司委托，常德市双赢环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42-85非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”及“四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“其他”，需编制环境影响报告表。

常德市双赢环境咨询服务有限公司在接受业主单位委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘并搜集相关资料，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境情况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选。在此基础上，依据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价技术导则》等相关法律法规的规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。

2、建设内容及规模

本项目租用已建成的标准厂房开展建设，总租用厂房面积2800m2，主要建设内容为对厂房进行专业化分区改造，共设置6个独立功能区域：车辆卸货区、标准化分拣区、分类暂存区、密闭转运装车区、分类打包区、环保设施配套区。项目总投资1000万元，建成后将形成年收集、分拣、转运、暂存40万吨一般工业固体废物的处理能力，项目建设内容见下表。
表2-1  项目工程组成情况一览表

项目组成

建设内容

规格

备注

主体工程

生产车间
一层，砖混结构厂房，占地面积2800m2，主要为车辆卸货区、标准化分拣区、分类暂存区（打包成品暂存区、炉渣暂存区、可再生类固废暂存区、其他工业固废暂存区、破碎成品暂存区、冶炼废渣暂存区）、密闭转运装车区、分类打包区、环保设施配套区。
租赁已建成厂房
储运工程

打包成品暂存区
位于生产车间中部，占地面积约300m2
炉渣暂存区
位于生产车间西部，占地面积约300m2
可再生类固废暂存区
位于生产车间西部，占地面积约450m2
其他工业固废暂存区
位于生产车间西部，占地面积约300m2
破碎区及成品暂存区
位于生产车间西部，占地面积约200m2
冶炼废渣暂存区
位于生产车间中部，占地面积约400m2
污泥暂存区
位于生产车间西部，占地面积约80m2
辅助工程
办公生活区
租赁常德市诚成专用汽车制造有限公司办公用房
租赁

公用工程

供水

依托园区供水管网统一供应

/
排水

初期雨水收集后回用于降尘；其余雨水汇入西面渐河
供电

依托镇区现有供电系统

环保工程

废水处理措施

生活废水
经化粪池预处理后排入高新区污水处理厂
依托

渗滤液

渗滤液收集池
新建
初期雨水
初期雨水收集池20m3
新建
沉淀池
洗车废水收集池
新建
废气处理措施

卸料粉尘

经雾化喷淋降尘后车间内无组织排放

新建

恶臭
喷洒除臭剂
新建
噪声防治措施

选用低噪声设备，采用合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等措施减少噪声污染

新建

固废处理措施

生活垃圾

垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处置

依托

固体废物

分类分区暂存

新建

危险废物

车间北侧外设置危废暂存间用于暂存本项目产生的废机油、废机油桶等，占地面积10m2
新建

3、主要产品及产能情况
本项目为新建项目，主要收集、分拣、破碎、暂存和转运常德市及省内周边地市产废企业产生的一般工业固体废物。企业承诺不收集、贮存或处置任何危险废物。
其中冶炼废渣、炉渣、污泥、可再生类废物、其他工业固体废物单次单品类低于30吨的一般固废在厂内暂存后外售，其中部分可再生类废物需要进行分拣处理；单次单品类大于30吨直接由产废单位运输至终端利用、处置单位，粉煤灰、脱硫石膏、食品残渣不在厂内暂存，直接由产废单位运往终端利用、处置单位。项目建成后可收集、分拣、转运一般工业固体废物约40万吨/年，其收集处置转运规模详见下表。

表2-2  本项目产品方案
序号

固体废物名称
年产量
用途
1

破碎后废石材
470吨
外卖做建材
表2-3  本项目一般工业固体废物主要收集规模一览表

序号

固体废物名称
物理性状
包装、运输方式
年收集量
年最大暂存量/暂存方式
1

冶炼废渣

固态
吨袋密封包装/汽运
14万吨
0.5万吨/吨袋堆存
2

粉煤灰

固态

散料上车，加盖篷布/汽运
2万吨
厂内不暂存
3

炉渣

固态

散料上车，加盖篷布/汽运

2万吨
0.01万吨/分类散装堆存

4
脱硫石膏

固态

散料上车，加盖篷布/汽运

3万吨
厂内不暂存

5
污泥

半固态

吨袋密封包装/泵车
5万吨
0.1万吨/分类暂存

6
食品残渣

半固态
吨袋密封包装/汽运

2万吨
厂内不暂存

7
可再生类废物

固态

散料上车，加盖篷布/汽运

10万吨
0.3万吨/分类散装堆存

8

其他工业固体废物

固态

散料上车，加盖篷布/汽运

2万吨

0.1万吨/分类散装堆存

合计

40万吨

1.01万吨

物料主要成分及性状：
①冶炼废渣：钢渣是炼钢过程中产生的固体废弃物，其化学成分复杂且波动较大，主要取决于原料、工艺及钢种。典型转炉钢渣的主要成分包括：CaO（35%-50%）、SiO2（10%-20%）、Fe2O3+FeO（15%-30%）、MgO（3%-10%）以及微量Al2O3（1%-5%）和MnO（1%-3%）。电炉钢渣因以废钢为原料，FeO含量更高（25%-40%），CaO含量较低（20%-35%）。钢渣的矿物组成因冷却方式不同而异，转炉渣主要含硅酸二钙（C2S）和硅酸三钙（C3S），具有高胶凝性，适合替代部分水泥熟料；电炉氧化渣含铁橄榄石（Fe2SiO4）和磁铁矿（Fe3O4），铁含量高利于回收。钢渣的成分直接影响其资源化价值，如CaO/SiO2比＞1.8的钢渣可作水泥掺合料（掺量≤30%），但需控制f-CaO含量＜3%以避免安定性不良；FeO含量＞20%的钢渣可通过磁选回收铁（回收率60%-80%）。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（生态环境部公告2025年第23号）附录A.2C，属于金属冶炼过程中产生的钢渣，属于工业固废。对照《国家危险废物名录》（2025年版），钢渣不在名录中，不属于危险废物。
②粉煤灰：粉煤灰是燃煤电厂锅炉烟气经除尘器收集的细灰及炉底渣，主要成分为SiO2、Al2O3、FeO/Fe2O3、CaO、TiO2等氧化物，按钙含量分为高钙灰与低钙灰。其颗粒多呈玻璃体结构，孔隙率50%-80%，露天堆存易引发扬尘污染和有毒化学物质扩散，排入水系会造成淤塞并对人体及生物产生危害。通过分选加工可应用于混凝土掺合料、水泥原料、环保吸附材料等领域。对照《国家危险废物名录》（2025年版），不属于危险废物。
③炉渣：项目收集的炉渣主要由生活垃圾焚烧炉渣和煤炭燃烧炉渣，其中生活垃圾焚烧炉渣不进厂暂存，煤炭燃烧炉渣进厂暂存后外运。煤炭燃烧炉渣主要整体为弱碱性无机熔融废渣，以硅铝氧化物为核心主体，主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙及氧化镁，其中二氧化硅含量42.0%～51.0%、氧化铝含量21.5%～28.5%，是炉渣的基础骨架组分，氧化铁、氧化钙含量分别为7.0%～11.5%、6.5%～11.0%，氧化钙偏高主要源于原煤固有组分及炉内喷钙脱硫工艺带入，辅以少量氧化镁、碱金属氧化物、三氧化硫及微量钛、磷化合物；炉渣燃烧充分，残碳烧失量仅2.5%～6.0%，杂质含量低，同时含有铅、铬、砷、镉、汞等微量重金属，整体含量极低且浸出毒性达标，无油类有机污染物。该炉渣矿物相以硅铝玻璃体、石英、莫来石为主，理化性质稳定，属于典型一般工业固废，无危险废物特性，具备良好的资源化利用价值，可广泛应用于建材生产、混凝土骨料、路基填筑等领域。
④脱硫石膏：脱硫石膏的主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥93%。脱硫石膏是FGD过程的副产品，FGD过程是一项采用石灰-石灰石回收燃煤或油的烟气中的二氧化硫的技术。该技术是把石灰-石灰石磨碎制成浆液，使经过除尘后的含SO2的烟气通过浆液洗涤器而除去SO2。石灰浆液与SO2反应生成硫酸钙及亚硫酸钙，亚硫酸钙经氧化转化成硫酸钙，得到工业副产石膏，称为脱硫石膏，广泛用于建材等行业。对照《国家危险废物名录》（2025年版），不属于危险废物。
⑤污泥：本项目收集的污泥主要分三类，屠宰污泥、食品加工污泥和酒、饮料和精制茶制造业污泥，污泥中锌、铅、铬、镉、砷等重金属含量处于较低水平，浸出指标符合一般工业固体废物管控要求，无危险废物属性。
⑥食品残渣：食品残渣具有含水率高、易腐烂、有机质含量高等特性。其来源涵盖家庭、餐饮企业、农贸市场等场所，成分以碳水化合物、纤维素、蛋白质、油脂为主。从化学组成上，有碳水化合物、纤维素、蛋白质、油脂和无机盐，其中以有机组分为主，同时含有一定量的钙、磷、钾、铁等微量元素。食品残渣中的各成分含量（以干物质计）：粗蛋白占15%～23%、脂肪17%～24%、灰分3%～6%、Ca元素54%、P元素43%和NaCl 3%～4%。对照《国家危险废物名录》（2025年版），不属于危险废物。
⑦可再生类废物：可再生废物的主要成分包括‌废纸、废塑料、废玻璃、废金属‌和‌废织物、废旧光伏板等，这些材料经过回收加工可循环利用。根据《国家危险废物名录》（2025年版），不属于危险废物。
重点介绍废旧光伏板：目前市场常见光伏板分为单玻光伏板和双玻光伏板。结构比重如下：废旧单玻光伏板：废旧单玻光伏板是由钢化玻璃、EVA、TPT背板、焊带、铝合金等组成。单玻光伏板组件比重：玻璃70%、铝边框18%、硅料4%、接线盒1%、焊带0.7%、EVA5.2%、TPT背板材料1%、电池片0.1%。废旧双玻光伏板：废旧双玻光伏板与废旧单玻光伏板区别是无TPT背板，多一层玻璃。双玻组件比重：玻璃83%、铝边框7.5%、硅料3.5%、接线盒0.5%、焊带0.5%、EVA5%。
废光伏板各结构介绍如下：

钢化玻璃：主要为超白钢化玻璃，用于支撑光伏组件结构，增强光伏组件的承重和载荷，具有透光、减反射透光、阻水、阻气和防腐蚀的作用。

铝合金边框：主要应用在太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等，主要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用，其性能将影响到太阳能电池组件的寿命。

EVA分装胶膜：乙烯-醋酸乙烯共聚物，熔点99℃，沸点170.6℃，分解温度约为230℃，分解本品可燃，燃烧气味无刺激性。加热分解产生易燃气体。乙烯醋酸乙烯共聚物一般醋酸乙烯（VA）含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说，EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。

电池片：用于把太阳的光能直接转化为电能。地面光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池，可分为单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池。在能量转换效率和使用寿命等综合性能方面，单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。多晶硅比单晶硅转换效率低，但价格更便宜。其中非晶硅电池是用沉积在导电玻璃或不锈钢衬底上的非晶硅薄膜制成的太阳能电池，是以玻璃、不锈钢及特种塑料为衬底的薄膜太阳电池。

TPT背板（单玻光伏板才有）：位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。初期太阳能背板具有三层结构（PVDF/PET/PVDF），外层保护层PVDF（聚偏二氟乙烯）具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层为PET聚脂薄膜具有良好的绝缘性能，内层PVDF和EVA具有良好的粘接性能。

铜锡焊带：又称镀锡铜带或涂锡铜带，分汇流带和互连条，应用于光伏组件电池片之间的连接，发挥导电聚电的重要作用。焊带是光伏组件焊接过程中的重要原材料，焊带质量的好坏将直接影响到光伏组件电流的收集效率，对光伏组件的功率影响很大。焊带在串联电池片的过程中一定要做到焊接牢固，避免虚焊、假焊现象的发生。

接线盒：介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接装置，其主要作用是连接和保护废旧晶硅光伏组件，将太阳能电池产生的电力与外部线路连接，传导光伏组件所产生的电流。

⑧其他工业固体废物：本项目收集利用的其他工业固废主要是铸造废砂及废保温棉。铸造废砂的主要成分包括石英砂（占60-90%）、粘土（占比约10%-30%）及有机残留物，通过破碎、磁选、筛选等物理处理流程，可将废砂转化为可重复使用的再生砂，降低生产成本并减少环境污染。废保温棉的成分主要是聚氨酯、玻璃纤维或矿棉等材料。这些材料在正常情况下是安全的，可通过回收再利用、焚烧发电、填埋等方式进行处理，本项目收集的废保温棉主要用于电厂燃烧发电。
收集范围：本项目各类一般工业固废主要来源为常德市内及省内周边地市各产废企业，项目仅从事一般工业固体废物收集、分拣、转运、贮存服务。禁止收集、转运医疗废物、危险废物以及放射性固体废物。收集的一般工业固体废物不得混入生活垃圾和危险废物，禁止收集转移省外固体废物至本项目进行贮存或处置。

本项目收集、分拣、贮存的固体废物均为一般工业固废，根据生态环境部《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），本项目收集的一般工业固废类别及代码具体见下表。

表2-4  本项目收集、处置的一般工业固废分类一览表

序号
名称
行业来源
物理性状
废物代码
固体废物名称
处置方式
来源
去向
1
SW01冶炼废渣
炼铁
固态
311-001-S01
烧结烟尘灰
收集、暂存、转运、外售
主要来源于湘钢
外售至水泥厂
311-002-S01
高炉渣
311-003-S01

高炉瓦斯泥
311-004-S01

高炉瓦斯灰
炼钢
312-001-S01

钢渣
312-002-S01

转炉尘泥
312-003-S01

轧钢尘泥
312-004-S01
脱硫渣
钢延压加工
313-001-S01

氧化铁皮
非特定行业
900-099-S01

其他冶炼渣
2
SW02粉煤灰
非特定行业
固态
900-001-S02
粉煤灰
收集、转运、外售
主要来源于省内相关企业
外售至砖厂
900-002-S02

其他粉煤灰
3
SW03炉渣
电力生产
固态
411-001-S03
生活垃圾焚烧炉渣
收集、暂存、转运、外售
主要来源于省内相关企业
外售至砖厂
非特定行业
900-001-S03

煤炭燃烧炉渣
4
SW06脱硫石膏
炼铁
固态
311-001-S06
炼铁脱硫石膏
收集、转运、外售
主要来源于电厂等省内相关企业
外售至硫磺厂
311-002-S06

炼铁脱硫灰
5
SW07污泥
屠宰及肉类加工
半固态
135-001-S07
屠宰污泥
收集、转运、外售
主要来源于市内屠宰加工企业食品厂
外售至垃圾发电厂
食品制造业
140-001-S07

食品加工污泥
酒、饮料和精制茶制造业
150-001-S07
酒饮污泥
非特定行业
900-099-S07

其他污泥

6
SW13食品残渣
屠宰及肉类加工
半固态
135-001-S13
屠宰废物
收集、转运、外售
主要来源于市内屠宰加工企业
外售至垃圾发电厂
135-002-S13

肉类加工废物
7
SW17可再生类废物
非特定行业
固态
900-001-S17
废钢铁
收集、分拣、暂存、转运、外售
主要来源于省内相关产废企业
外售至资源回收单位
900-002-S17
废有色金属

外售至省内相关利用单位
900-003-S17
废塑料

外售至省内相关利用单位
900-004-S17
废玻璃

外售至玻璃厂
900-005-S17
废纸

外售至资源回收单位
900-006-S17
废橡胶

外售至重油生产厂
900-007-S17
废纺织品
外售至垃圾发电厂
900-008-S17
废弃电器电子产品
外售至资源回收单位
900-009-S17
废木材

外售至省内相关利用单位

900-010-S17
废石材

外售至水稳建材厂
900-013-S17
报废机械设备或零部件
外售至资源回收单位
900-015-S17
报废光伏组件。光伏组件生产、技改、退役等过程中产生的废弃光伏组件。
外售至省内利用单位
900-016-S17
废风机叶片及边角料
外售至垃圾发电厂
8
SW59其它工业固体废物
非特定行业
固态
900-001-S59
铸造废砂
收集、暂存、转运、外售
主要来源于省内相关企业
外售至水稳建材厂
900-006-S59
废保温棉
主要来源于省内相关企业
外售至垃圾发电厂
注：1、单次单品类收集量低于30吨的一般工业固废经厂内暂存后外售，单次单品类大于30吨的由本项目建设单位委托专业运输公司将产废单位产生的一般工业固废运输至终端利用、处理、处置单位；

2、项目所涉及一般工业固废成分对应《固体废物分类与代码目录》中一般固体废物分类代码。
一般工业固废收集运输过程中，均由本项目建设单位委托专业运输公司负责。运输的一般固废均为散装固态（其中冶炼废渣由吨袋包装好），收集后统一装车并加盖篷布进行密闭防止扬散，故运输过程中不会对周边环境产生影响。

4、主要生产设施及设施参数

项目主要生产设施及设施参数见下表。

表2-5  主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

备注
1
卧式打包机
160T

1台
/

2
叉车
合力3.5T

1辆
/

3
破碎机
PE250×400型

1台
/
4
磁选机
3500gs

1台
/

5
筛选机
500×2000mm

1台
双层筛网
6
重型自卸货车

/

1辆
本项目建设单位自有货车仅用于小部分物料的临时转运，其大部分物料转运由建设单位委托专业运输单位进行运输
7
转型货车
/
1辆
8
地磅

50T
1台
/
5、项目原辅材料消耗

项目主要原辅材料用量见下表。
表2-6  主要原辅材料用量表

序号

原辅材料名称

年用量

最大暂存量

备注

1

包装袋

1万条

1000条

用于收纳粉尘、碎屑类固废

2
打包带

100卷

15卷

用于一般固废打包成捆

3
机油

0.8t

0.2t

用于设备润滑

4
吨袋
5000个
2000个
用于冶炼废渣堆存
6、燃料种类和用量

能源使用状况详见下表。
表2-7  主要能源用量表

序号

名称

年消耗量

来源

1

水

2103.66m³
镇区供水管网

2
电

5万KW·h

镇区供电线路

7、劳动定员及工作制度

本项目总定员15人，全年生产天数300天，单班生产，每班生产8h，员工不在厂内食宿。

8、厂区平面布置分析

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组。项目厂房内生产布局结合了生产技术特点，在满足生产工艺要求的前提下，功能分区明确。其中车间西部为炉渣暂存区、其他工业固废暂存区、可再生类固废暂存区及暂存区；车间中部为冶炼废渣暂存区、打包区及打包成品暂存区；车间东部为分拣区及卸货区；车间西北侧内设置危废暂存间；租赁常德市诚成专用汽车制造有限公司的综合楼用于员工办公生活。项目各产污工序经采取相应污染防治措施后对外环境影响较小，同时，本项目总体规划布局能有效保障内部环境免受内、外环境污染因素的干扰，其布局较为合理。综上所述，本项目总平面布置是合理的。
9、公用工程

9.1、给水

本项目用水主要为员工生活用水及雾化喷淋降尘用水及车辆清洗用水，由市政给水管网提供，能够满足项目用水要求。

生活用水

本项目劳动定员为15人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2025），职工用水定额参照国家行政机构办公楼用水量通用值按38m3/人·a计，全年工作天数为300天，则生活用水量为1.9m3/d（570m3/a）。

（2）雾化喷淋降尘用水

项目车间内卸料、分拣、打包工序产生的废气采用雾化喷淋降尘。类比省内同类项目，本项目雾化喷淋用水量为5m3/d（1500m3/a）。

（3）车辆清洗用水

根据建设单位提供，项目预计进厂物料约为21万吨/年，每车运输量按30吨计算，年运输量为7000次，每车/次清洗用水量按60L计算，则车辆冲洗用水量约1.4m3/d（420m3/a）。车辆清洗仅使用清水，不使用清洁剂。

9.2排水

本项目采取雨污分流制。其中：
生活废水：由前文分析可知，本项目生活用水量为1.9m3/d（570m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为1.52m3/d（456m3/a）。生活污水经化粪池预处理后排入高新区污水处理厂。
生产废水：
①雾化喷淋降尘用水：雾化喷淋降尘用水为雾态形式散落在物料上及车间地面用于降尘，无废水外排。

②车辆清洗废水：车辆清洗废水经沉淀预处理后用于车辆清洗，不外排。

本项目水平衡图见下图2-1。
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	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

项目租赁已建厂房等建构筑物进行加工生产，不涉及土建施工。主要为厂房内生产设备安装等，且施工期不超过3个月，施工期对外环境影响极小。因此本环评主要对营运期进行评价。

营运期

本项目仅从事一般工业固体废物收集、分拣、破碎、贮存、外售，不涉及有毒、有害及危险品、危险废物、放射性固体废物以及医疗废物的收集、转运、处置。

工艺流程说明：

（一）不进厂直接转运部分
SW02、SW06、SW13类一般工业固废从各一般工业固体废物产生单位收集，直接经专业运输单位转运至资源利用单位，不在厂内进行分拣、贮存。SW01、SW03、SW07、SW17、SW59类一般工业固废中单次单品类大于30吨的直接由产废单位通过专业运输单位转运至终端利用、处置单位。
（二）进厂处置部分
1、SW01冶炼废渣
（1）收集：SW01冶炼废渣单次小于30吨的，从各固废产生单位通过吨袋密封包装好后通过货车运输至厂内。
（2）卸料：进厂后通过货车自带吊臂卸料至指定暂存区进行分区暂存，物料进厂时保持吨袋密闭包装形式卸料，不会产生粉尘。
（3）暂存、转运：在厂内暂存到一定量后进行通过货车（自带吊臂）转运外售至终端利用单位。
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图2-2  本项目SW01生产工艺及产污环节流程图

2、SW17可再生类废物
（1）收集：SW17可再生类废物从各产废单位通过汽车运输进厂后卸料。

（2）检验：对于需进厂处置的一般工业固废需进行检验。不得含油污、有机物等附属物，经筛选合格后方可接收。对不合格的一般工业固体废物不予接收，退回原产废单位。
（3）卸料：SW17可再生类废物（小于30吨部分）从各固废产生单位运送进厂后卸料，此过程会产生少量粉尘。
（4）分拣：SW17可再生类废物中单次单品类大于30吨直接由产废单位通过专业运输单位转运至终端利用、处置单位，每次单品类小于30吨的部分需要进行人工分拣，分拣过程中会产生少量粉尘。

（5）破碎：SW17可再生类废物中经分拣出来的废石材需经破碎处理，此过程会产生少量粉尘和噪声。
（6）暂存：SW17可再生类废物每批次大于30吨直接从产废单位转运至利用、处置单位，小于30吨的进厂分类暂存到一定量后进行转运。
（7）打包：根据需求，经分拣后的SW17可再生类废物送入打包机压缩打包。

（8）外售：经分拣、打包后的一般固废通过平板货车或厢式货车外售至终端利用单位。
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图2-3  本项目SW17生产工艺及产污环节流程图
3、SW03炉渣、SW07污泥、SW59其他工业固体废物
（1）收集：SW03炉渣、SW07污泥、SW59其他工业固体废物从各产废单位通过汽车运输进厂后卸料。

（2）卸料：SW03炉渣、SW07污泥、SW59其他工业固体废物（小于30吨部分）从各固废产生单位运送进厂后卸料，由于物料表面会沾染部分粉尘，故卸料过程会产生少量粉尘。
（3）暂存、转运：SW03炉渣、SW07污泥、SW59其他工业固体废物每批次大于30吨直接从产废单位转运至利用、处置单位，小于30吨的进厂分类暂存到一定量后通过平板货车或厢式货车转运外售至终端利用单位。
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图2-4  本项目SW03、SW07、SW59生产工艺及产污环节流程图
本项目产排污节点及治理措施见下表。

表2-8  本项目产排污节点及治理措施一览表

主要污染源

来源

污染因子

治理措施
营运期

废水

生活污水
CODcr、BOD5、SS、NH3-N

经化粪池预处理后排入高新区污水处理厂
雾化喷淋水
SS
全部进入物料或车间地面，不外排
车辆清洗废水
SS

用于厂区地面降尘，不外排
初期雨水
SS
初期雨水收集池收集后回用于降尘
废气

破碎
颗粒物
经布袋除尘器收集后经DA001排气筒有组织排放
卸料、分拣
颗粒物
经雾化喷淋降尘后车间内无组织排放
固体废物

包装
包装废物
收集后外售资源回收单位利用
设备运行
废机油、废机油桶、含油抹布手套
交有资质单位进行处置
噪声

设备运行
等效A声级
合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，租赁常德市诚成专用汽车制造有限公司现有厂房（具体见租赁协议），该企业于2022年3月21日获得了《常德市生态环境局关于常德市诚成专用汽车制造有限公司挂车及半挂车零部件制造生产线建设项目环境影响报告表的批复(告知承诺制)》（常环建[2022]1101号），截至目前，该项目未投产未验收，本项目租赁厂房为空置厂房。

根据现场勘查，车间内无设施、无遗留物，地面已硬化，无与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

1.1达标区判定

依据《常德市环境空气质量功能区划》，项目所在区域环境空气属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价引用常德市生态环境局公布的《2024年12月环境质量通报大气 表格》（https://sthjj.changde.gov.cn/zwgk/public/6617357/2813841041.html）中 附 件4“2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况”中高新区空气质量监测数据及达标情况，具体数据分析见下表。

表3-1  2023年常德市环境空气污染物浓度统计结果表
监测因子

年度评价指标

监测点浓度值(ug/m3)
标准值(ug/m3)
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

8
60

13
达标

NO2
年平均浓度

16
40

40
达标

PM10
年平均浓度
58
70

83
达标

CO
24小时平均浓度

900
4000

23
达标

O3
日最大8h平均浓度
150
160

94
达标

PM2.5
年平均浓度

39.2
35

112
超标

由上表可知，常德市高新区2024年大气污染物基本项目PM2.5超标，根据《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2013），判定项目所在区域2024年为环境空气质量不达标区。随着《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》、《常德市大气污染防治若干规定》的实施，常德市大气环境质量将持续改善，在2027年，PM2.5稳定达标。
1.2大气特征因子环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目特征因子为TSP。

本次委托常德市常环环境科技有限公司对项目所在区域特征因子进行现场监测的数据，该报告监测时间为2026年7月7日-2026年7月9日，该项目监测点位位于本项目北侧约200m。大气监测结果见下表3-2。

表3-2  环境空气质量引用现状监测统计结果

监测点位

污染物
评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率（%）

最大超标倍数%

达标情况

居民点Q1
TSP
0.3

0.116-0.119
39.6
0

达标

由上表可知，本项目引用的监测因子TSP的大气监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，因此项目拟建区域大气质量良好。
2、地表水环境质量现状

本次评价收集了湖南省生态环境厅公开的2024年1月至12月全省环境质量状况中沅江-高湾、陈家河（四水厂）、三水厂、新兴咀，渐水入沅江口（熊家冲），柳叶湖水质状况，如下表所示。从表中可知，沅江-高湾、陈家河、三水厂、新兴咀，渐水入沅江口，柳叶湖水质状况能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应水质要求。
表3-3   2024年1月至12月 沅江、渐水、柳叶湖水质状况汇总表
时间

省控断面
沅江高湾
沅江三水厂

渐水入沅江口（熊家冲）
柳叶湖

2024年1月
Ⅱ

Ⅱ
/

Ⅲ

2024年2月
Ⅱ

Ⅱ
/

Ⅲ

2024年3月
Ⅱ

Ⅱ
/

Ⅲ

2024年4月
Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

2024年5月
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2024年6月
Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

2024年7月
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

2024年8月
Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

2024年9月

Ⅱ

Ⅱ
/
Ⅲ

2024年10月

Ⅱ

Ⅱ
/
Ⅲ

2024年11月

Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

2024年12月

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

目标水质
Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

3、声环境质量现状

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，租用常德市诚成专用汽车制造有限公司的厂房，项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

结合现场调查情况，本项目厂界外四周50m范围无声环境敏感目标，因此不进行声环境质量现状监测。
4、地下水、土壤环境质量现状 

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合项目工艺，本项目营运过程产生的废气、废水、固废均可得到有效处理处置，厂区地面进行硬化及防渗处理。本项目地下水，土壤环境敏感程度为不敏感，项目不会对地下水、土壤产生污染影响，如本项目采取了本环评要求的污染防治措施，则可以避免土壤和地下水的污染途径。因此，不开展土壤环境质量现状调查。

5、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射设备，因此不进行电磁辐射影响评价，无需进行电磁辐射环境现状调查。
6、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，租用常德市诚成专用汽车制造有限公司的厂房，用地性质属于工业用地。用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	根据项目性质及周围环境特征，确定本项目主要环境保护目标见下表。

表3-4  主要环境保护目标一览表

环境要素
坐标
环境保护目标
保护对象及内容
相对厂址方位
距离/m
功能区域标准
东经（°）
北纬（°）
大气环境
111.643978
29.187316
居民
居民，约3户
东南
80-150
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
111.646183
29.185535
居民
居民，约20户
东南
280-500
111.646972
29.189483
居民
居民，约23户

东
150-400
111.648522
29.188678
居民

居民，约2户
东
480-500
111.644365
29.192643
居民

居民，约3户

北
330-380
111.646285
29.193023
居民
居民，约15户
东北
420-500
111.638501
29.189767
居民
居民，约30户

西
400-500
声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标
地表水
西面老渐河
地下水环境
厂界外500m范围内无集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态

环境
项目租用现有厂房，无新增用地，不涉及生态环境保护目标
西面基本农田


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

颗粒物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值。

表3-5  大气污染物综合排放标准

污染物项目

有组织排放

无组织排放

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
监测点

浓度(mg/m3)

颗粒物

120
25
3.5
周界外浓度最高点

1.0
2、废水
本项目外排废水主要为员工生活污水，经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及高新区污水处理厂纳管要求后排入市政污水管网，经市政污水管网排入高新区污水处理厂进行深度处理。

表3-6  废水污染物排放标准  单位：mg/L

序号

项目

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

常德市高新区污水处理厂纳管要求

执行标准
1

pH值

6~9

6~9

6~9

2

SS

400

400
400
3

CODcr

500

500
500
4

BOD5
300

200
200
5

NH3-N

/

30
30
6

动植物油

100

/

100

7

石油类

20

/

20

8

LAS

20

/

20

3、噪声

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准

方位

类别

昼间
夜间

厂界四周

2类

60dB（A）

50dB（A）

4、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	根据建设项目污染物排放特点，确定的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N。本项目废水排放量为456m3/a，高新区污水处理厂尾水COD、NH3-N的排放浓度分别是50mg/L、8mg/L。废水排放总量控制指标计算过程如下：

456×50=22800（g）=0.0228（t）

456×5=2280（g）=0.00228（t）

表3-8　总量指标购买情况一览表　排放量单位：t/a

总量控制因子

类别

COD
NH3-N
本项目计算的总量
0.0228
0.00228
需购买总量

0.03
0.01
由以上计算可知，企业需要购买总量分别是COD 0.03 t/a、NH3-N 0.01 t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁湖南诚成专用汽车制造有限公司现有已建新厂房，不进行土建工程。项目施工期仅为正常生产所需设备的安装，产生的环境影响较小，本次评价不对施工期影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析

1.1 运营期废气污染源分析

项目运营期废气污染物主要为卸料、分拣过程产生的粉尘。

（1）分拣粉尘
项目不进行粉状固废的分拣处理（SW01冶炼废渣），其他物料分拣工序的粉尘主要来自于固废表面沾染或沉积的粉尘，本身扬尘量较小，且选用人工分选，本环评不做定量分析。

（2）卸料粉尘
本项目原料堆放在封闭车间内，且进厂原料属于固态一般固体废物，因此风蚀扬尘产生量可忽略不计，仅评价原料卸货过程产生的扬尘。

本项目SW01冶炼废渣直接吨袋转运进厂，基本不会产生粉尘。SW03、SW17、SW59厂内最大暂存量为0.31万t/a，需在场内进行卸料，卸料工序年工作时间为1200小时。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社出版），自动卸料环节中颗粒物排放系数为0.01kg/t-原料。则生产过程中卸料扬尘产生量为0.031t/a（0.026kg/h），雾化喷淋降尘处理效率取80%，即卸料工序粉尘无组织排放量为0.0062t/a（0.005kg/h）。

（3）破碎粉尘

SW17可再生类废物中经分拣出来的废石材需经破碎处理，根据建设单位提供资料，破碎量为500t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039 其他建筑材料制造行业，砂石骨料破碎工艺颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品。本工序年工作时长600小时，风机风量3000m³/h，则破碎工序产生的粉尘量为0.945t/a（1.575kg/h）。建设单位拟采用密闭收集+布袋除尘器+25米排气筒（DA001）的处置措施可以有效减少粉尘逸散。破碎工序废气主要来源于进料口及破碎过程，通过对破碎过程采取密闭收集方式对粉尘进行收集。根据《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)，密闭收集方式的捕集效率不低于90%，本工序废气收集效率取90%。同时，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中袋式除尘处理效率以99%计。则破碎工序有组织粉尘排放量为0.0086t/a（0.0143kg/h，4.76mg/m³），无组织排放量为0.0945t/a（0.1575kg/h）。
（4）污泥暂存恶臭气体

本项目污泥暂存在厂房内会产生一定的恶臭气体，主要是氨气、硫化氢，污泥暂存量不大，臭气不明显，本次不做定量分析，企业计划喷洒除臭剂去除恶臭气体，处理后对周边环境影响不大。
（4）废气污染物产排情况

本项目废气污染物产生及排放情况见下表。

表4-1  废气污染物产生及排放情况一览表

工序

污染物

产生量（t/a）
治理措施

排放情况

排放标准限值（mg/m3）
设施

处理

效率（%）
排放

速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放

方式

破碎
颗粒物

0.945
密闭

收集+布袋除尘

99
0.0143
4.76
0.0086
有组织
120
/
0.1575
/
0.0945
无组织
1.0
卸料
颗粒物
0.031
雾化喷淋降尘
80
0.005
/
0.0062
无组织
1.0
（5）大气污染物排放量核算

项目主要大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.7污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）排放口划分有关规定进行核算，详见下表。

表4-2  大气污染物有组织排放量核算表

一般排放口
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

1

DA001
颗粒物
4.76
0.0143
0.0086
有组织排放总计

颗粒物
0.0086
表4-3  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）
标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

破碎
颗粒物
密闭收集+布袋除尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准
1.0

0.0945
2
卸料
颗粒物
车间内沉降+雾化喷淋
1.0

0.0062
无组织排放总计
颗粒物
0.1007
表4-4  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.1093
1.2 排放口设置基本情况

项目排放口基本情况见下表。

表4-5  排放口基本情况一览表

编号

名称

类型

底部中心坐标（°）
高度

出口内径

温度

排放标准

X（E）

Y（N）

DA

001

破碎废气排放口

一般排放口

111.642814
29.188871
25米
0.3m

常温
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：“新建污染源排气筒高度一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上”，本项目排气筒高度为25m，且高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，故本项目排气筒高度设置合理。

1.3 非正常工况大气环境影响分析
表4-6  本项目非正常工况排气筒排放情况
序号
污染源
非正常

排放原因
污染物
非正常

排放浓度(mg/m3)
非正常

排放速率(kg/h)
单次持续时间(h)
应对措施
1
DA001
废气处理措施运行异常
颗粒物
236.6
0.71
0.5
停产，加强设备检修
非正常工况下，颗粒物排放浓度不满足标准要求。因非正常工况对环境影响程度会增加，本次环评建议非正常工况下建设单位采取以下措施：

定期对车间废气处理措施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产；

建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。
1.4 废气治理技术可行性分析

（1）布袋除尘器
布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)表26，布袋除尘器属于可行技术，经处理后的颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监控浓度限值要求。

（2）高压雾化喷淋除尘

高压雾化喷淋是将水进行高压雾化后产生小液滴，当喷射的用于控制灰尘的水滴太大时，灰尘颗粒会在水滴周围流动而不会被吸收。如果液滴直径远大于灰尘颗粒则灰尘颗粒会沿着液滴周围的气流线运动，几乎不会或根本不会发生接触。高压雾化喷淋系统会产生约10微米细小液滴，以使其能够悬浮在空气中直至蒸发而又不会发生径流。高压雾化喷淋系统是一种高效且经济上可行的抑尘方法，与传统的抽气系统相比高压雾化喷淋系统更为经济，并且避免了普通喷水式降尘的废水污染问题。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)，湿式降尘属于可行技术。经处理后的颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
采取以上措施后，本项目无组织废气对周围大气环境影响较小。

1.5 大气环境监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目自行监测要求见表4-7。
表4-7  大气环境自行监测计划

项目
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

废气
厂界、DA001
颗粒物

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

2、地表水环境影响分析

本项目污泥进厂暂存，污泥含水率偏高，会产生渗滤液。
（1）废水源强核算

生产废水

①雾化喷淋降尘用水：雾化喷淋降尘用水为雾态形式散落在物料上及车间地面用于降尘，无废水外排。

②车辆清洗废水：车辆清洗用水量420m3/a，经沉淀预处理后回用于车辆清洗，循环利用不外排。

初期雨水

本项目固体废物暂存在厂房内，厂房外进出口道路雨天会有初期雨水产生，企业拟建设一座初期雨水收集池，依托原厂区道路旁已经建成的雨水收集沟，将初期雨水引入初期雨水收集池，回用于降尘，不外排。

根据《石油化工给水排水系统设计规范》(SH/T3015-2019)，初期雨水量可由暴雨强度公式计算，也可由降水量和污染区面积的乘积进行计算。规范推荐采用降水量(15mm~30mm)和污染区面积的乘积来计算初期雨水量。根据总图布置，除外建构筑物和绿化区，厂区道路及裸露区域汇水面积约800m2，降水量取20mm。

W3初期雨水：计算的一次初期雨水量为16m3。按年均暴雨次数10次计，则年产生的初期雨水量为160m3/a，折算平均约0.45m3/d，初期雨水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。本项目设置初期雨水收集系统和雨污切换系统，初期雨水收集后排入厂区初期雨水池暂存，用于厂区降尘：10~15min后雨水可切换溢流排入雨水管道后进入西面渐河。

初期雨水经过雨水沟进入初期雨水收集池（20m3），回用于车辆清洗，不外排。
渗滤液
污泥暂存产生的渗滤液，建设单位计划在污泥暂存区单独设置渗滤液收集沟，将渗滤液引入收集池中，定期交由有资质的单位收集处置，不外排。
生活污水

项目生产定员为15人，均不在厂内食宿。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），厂内员工生活用水量按38m3/人·a计（年工作300天），生活用水量为570m3/a。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为456m3/a。主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。

生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时应满足高新区污水处理厂纳管标准后经污水管网排入高新区污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入渐河。

本项目营运期废水产生及排放情况见下表。

表4-8  本项目营运期废水产生及排放情况一览表

工序

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

执行标准

达标判定

废水产生量（m3/a）

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

工艺

废水排放量（m3/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

办公生活

化粪池

生活污水

CODcr

456

250

0.114

厌氧+沉淀

456

212.5

0.097

280

达标

BOD5
150

0.068

127.5

0.058

130

达标

SS

200

0.091

140

0.064

210

达标

NH3-N

25

0.011

24.25

0.011

28

达标

（2）废水排放标准

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及高新区污水处理厂纳管要求。具体见下表。

表4-9  废水污染物排放执行标准

序号

排放口编号

污染物种类

污染物排放标准

标准来源
浓度限值/(mg/L)

1

DW001

CODCr

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及高新区污水处理厂纳管要求较严值

500
BOD5
200
NH3-N

30
SS

400
（3）废水排放情况汇总

①间接排放建设项目污染物排放量核算

根据污水处理设施的控制要求核算确定，本项目废水经预处理后通过污水管网排入高新区污水处理厂，高新区污水处理厂出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。因此，本项目废水污染物排放信息详见下表。

表4-10  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

CODCr
50

0.000076

0.0228

BOD5
10

0.000015

0.0046

SS

10

0.00002

0.0046

NH3-N

5

0.000008

0.0023

全厂排放口合计

CODCr
0.0228
BOD5
0.0046
SS

0.0046
NH3-N

0.0023
②项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表。

表4-11  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水

类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活

污水

CODcr、BOD5、NH3-N、SS

进入高新区污水处理厂

间歇排放

TW001

化粪池

厌氧+沉淀
DW001

☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

③废水间接排放口基本情况详见下表。

表4-12  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度（°）

纬度（°）
名称

污染物种类

排放标准浓度限值

DW001

111.643270
29.189467
456
城市污水处理厂

间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/

高新区污水处理厂
CODCr

50mg/L

BOD5
10mg/L

NH3-N

5mg/L

SS

10mg/L

（4）废水监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范的要求，项目生活废水排污进高新区污水处理厂进行处理，雨水排入西面老渐河，项目废水监测计划如下。
表4-15  废水环境监测计划

类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

雨水
初期雨水池
pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物

1次/年
/

（5）水环境影响分析

①废水治理设施技术措施有效性评价
根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术。

本项目生活污水处理工艺为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。

②依托污水设施的环境可行性评价
常德高新技术产业开发区污水处理厂位于常德市鼎城区灌溪镇东南面。常德高新技术产业开发区污水处理厂于2017年11月委托湖南美景环境咨询服务有限公司编制了《常德高新技术产业开发区污水处理厂及配套建设工程环境影响报告书》，并于2017年12月29日获得了常德市鼎城区环境保护局批复(常鼎环审字【2017】79号)。2019年11月通过了自主验收。常德高新区污水处理厂于2019年8月30日取得了排污许可证，证书编号为91430703MA4PB1NR7A001U。常德高新技术产业开发区污水处理厂处理规模20000m2/d。废水采用“格栅+沉砂+水解酸化+改良型A2O+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒+生态滤池”处理工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排入老渐河。目前该污水处理厂运行稳定可靠。
A.水量接管可行

高新区污水处理厂现状建成规模2万m3/d。本项目废水排放量为1.52m3/d，占高新区污水处理厂处理余量比例较低，不会影响污水处理厂的正常运营。再者由于本项目的水量较少，不会对其产生冲击影响。从废水水量来说，废水接管是可行的。

B.水质接管可行

本项目污水主要污染因子为CODcr、BOD5、氨氮和SS等，污染物中无重金属、化工废物等难处理污染因子，经厂区化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足高新区污水处理厂进水水质要求。项目所依托的雨、污水接管口已根据排污口设置规范中要求进行设置，从水质情况上讲，接管进入高新区污水处理厂进行集中处理是可行的。

C.管网配套可行

本项目所在地位于高新区污水处理厂纳污范围内，符合排水规划。项目所在地污水管网已铺设到位，本项目建成后产生的污水可通过市政污水管网接入高新区污水处理厂进行深度处理。

综上所述，本项目产生的废水水质简单，高新区污水处理厂有能力接纳、处理项目废水，不会对其正常运行产生较大冲击影响。从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水依托高新区污水处理厂处理并稳定达标排放是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。

3、声环境影响分析

（1）噪声污染源分析

本项目噪声主要来源于各类生产机械设备及室外风机，经类比调查，其噪声源源强为70~90dB(A)，各主要设备噪声源详见下表。

表4-13 工业企业噪声源强调查清单  （室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称型号

数量

（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）
声源控制措施

空间相对位置(m)

距室内边界距离(m)

室内边界声级/dB（A）
运行时段（h）

建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声/dB（A）
X

Y

Z
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
生产车间

打包机
1
75

基础隔声、减振等

47

18

1.2

25

20
25
35
51.8
52.2
60.2
55.3
昼间、间断

15

36.8
37.2
35.2
38.3
1m

2
磁选机
1
70
4
40
1.2
12
8
5
12
65.2
67.3
54.9
66.3
40.2
42.3
39.2
41.3
3
破碎机
1
90
12
50
1.5
8
5
8
12
67.5
68.2
70.4
65.9
42.5
43.2
45.4
44.9
4
筛选机
90
-4
9
1.5
45
37
37
19
56.9
58.6
58.6
64.4
41.2
43.6
43.6
49.9
注：上表以生产车间中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表4-14  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号

声源名称
型号

空间相对位置/m

声源源强（dB（A））
声源控制措施
运行时段（h）
X

Y

Z
1

DA001风机
/

-9
27
0
85
采用低噪声设备，风机底部加垫减振材料

白天运行6小时
（2）厂界噪声达标情况分析

1）噪声预测模式及参数 

噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下： 

a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：
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式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； 

Li——第 i 个噪声源的声压级，dB(A)； 

n——噪声源的个数。 

b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式：
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式中：L—受声点的声压级，dB(A)； 

L0—厂房外声源源强，dB(A)； 

r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； 

r0—距噪声源距离，m。 

c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
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式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；

LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 

d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级计算方法：
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式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； 

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），

S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

2）厂界噪声达标性分析

考虑噪声距离衰减和隔声措施，项目噪声源对厂界贡献值预测详见下表。

表4-14  建设项目噪声源预测结果  单位dB（A）

噪声源与厂界距离（m）

时段

厂界噪声贡献值

评价标准值

是否达标

昼间
昼间
厂界东侧1m

昼间

56.9
60
达标

厂界南侧1m

57.5
60
达标
厂界西侧1m

57.1
60
达标
厂界北侧1m

58.9
60
达标

由预测结果可知，项目建成营运后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声设备通过采取基础减振、厂房隔声等措施后，噪声对外界环境影响较小。
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等级声线图
（3）降噪措施、厂界噪声达标情况分析

为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施：

①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；

②落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施；

经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。

（4）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目噪声监测计划如下。
表4-15  噪声环境监测计划

类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界四周1m处

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类标准

4、固体废弃物影响分析

4.1、固体废物产生情况

（1）一般工业固废

①布袋除尘器内粉尘

根据前文工程分析，破碎工序收集的粉尘量为0.842t/a，收集后外售水稳厂利用。

②包装废物

根据业主提供资料，项目产生的包装废物约为2t/a，收集后外售资源回收单位利用。
③沉淀池、初期雨水池污泥
沉淀池及初期雨水收集池会产生污泥，预计4吨/年，须定期清理并处置。

（2）危险废物

①含油废手套、抹布

项目生产过程中会产生少量含油手套与抹布，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油抹布与手套属于危险废物HW49，废物代码为900-041-49，经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理。

②废机油

设备维护更换会产生废机油，废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物（HW08 900-218-08），废机油产生量约为0.8t/a，用专用收集桶密闭收集，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。

③废机油桶

项目使用机油会产生废机油包装桶。废机油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的危险废物（HW08 900-249-08），产生量为0.2t/a。暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员15人，年工作300天，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则项目运营期间生活垃圾产生量为0.0075t/d，2.25t/a。集中收集后定期交由环卫部门统一处置。

（4）固体废物汇总

表4-16  项目固体废物产生、处理情况一览表

种类
属性

产生量（t/a）

去向

生活垃圾
生活垃圾

2.25

交由环卫部门处置

布袋除尘器内粉尘
一般固废

0.842
收集后外售资源回收单位利用
包装废物
2
沉淀池、初期雨水池污泥
4
含油废手套、抹布
HW49（900-041-49）
0.1
收集暂存于危废暂存间后交有资质单位进行处置

废机油

HW08（900-218-08）

0.8

废机油桶

HW08（900-249-08）
0.2

4.2固体废物暂存场所（设施）环境影响分析

4.2.1、一般固废管理措施

建设单位拟在车间按品类分区存放一般固废原料暂存区和成品暂存区，暂存区的建设需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等生态环境要求，一般固废在日常管理中需遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）。向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并执行排污许可管理制度的相关规定。

建设单位需根据所收集的一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用及处置的全流程按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》相关要求制定相关台账，实现工业固体废物的可追溯、可查询，及时、有效利用处置一般工业固体废弃物。

一般工业固体废物的处理应优先考虑资源的合理再利用，减少对环境的污染。可再利用的废弃物由公司安排人员分拣后，外售给相关物资回收企业。

与产生单位签订委托一般工业固体废物收集、转运协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。

依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），做好一般工业固体废物收集、转运记录。

5）一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求：

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。

②临时堆放场应建有防雨淋、防流失、防渗透措施。本项目一般固废仓库建于标准化厂房内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。

③一般工业固废暂存场地应按环境《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

4.2.2、危险废物暂存管理措施
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部 2018年9月1日），本项目应加强危险废物暂存场所的建设及环境保护措施，危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节。

4.2.3、危险废物污染控制要求

本项目应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)以及《危险废物污染防治技术政策》的相关要求对危险废物进行管理，具体如下；

（Ⅰ）收集要求
项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。
（Ⅱ）危废暂存间污染控制要求

项目危险废物暂存间污染控制严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求：

1）危废暂存间应满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，加强防漏和防渗措施，不得露天堆放危险废物。

2）按照危险废物的类别、数量、形态、理化性质及污染防治等要求进行分类暂存，不得将不相容的危险废物接触、混合。

3）危废暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

4）危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

5）危废暂存间应采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6）企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责管理危废暂存间，进行危险废物统计、收集、暂存、转运和管理等工作；同时上锁，防止无关人员进入。

（Ⅲ）危废暂存间运行管理要求

1）危险废物暂存前应进行核验，确保同预定接收的危险废物一致，并进行登记，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废暂存间地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

3）危险废物定期委托有资质的单位转运后，应对危废暂存间残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

4）危废暂存间运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

5）企业应建立危废暂存间环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6）企业应定期对危废暂存间开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7）企业应建立危废暂存间全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

4.3运输过程中的环境影响分析和风险控制措施

运输环境影响分析

本项目一般固废原料进厂以及向外部转运由供需方企业确定采用公路运输，外运采用厂区周边道路条件较好且社会运输能力较强。厂内运输采用叉车及运输车辆等方式完成。一般固废运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废。只要加强对项目一般固废的收集、暂存情况进行监督，严格管理，防止随意倾倒，拟建项目产生的一般固废对周围环境影响不大。

运输环境影响控制措施项目生产过程中涉及的固体废物，运输过程中一旦出现事故将会对周围环境产生危害，因此固体废物外运过程中必须采取如下措施：运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。综上，项目产生的各类固体废弃物均得到了妥善处理，不会对环境造成二次污染。

4.4固体废物环境影响评价结论

综上所述，本项目固体废物处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。在运营期做好固废的分类收集、管理、处置及转运工作，产生的固体废物能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围环境造成明显负面影响。

4.5《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）相关管理要求：

转移管理方面：本项目委托他人运输一般工业固体废物，必须核实受托方的道路运输经营许可证和车辆营运证。

本项目接受委托转运、贮存一般工业固废，须提供营业执照、排污许可证，同时提供环评报告来核实一般工业固废的种类及数量的受理范围及能力。须与产废单位签订合同，合同中载明：

(1)一般工业固体废物的种类和数量；

(2)一般工业固体废物的委托单价；

(3)一般工业固体废物的特性数据，包括产生环节、物理性状、主要成分、特征污染物等；

(4)受托方利用、处置一般工业固体废物的场所、采取的技术方法以及利用处置能力；

(5)受托方运输、利用、处置一般工业固体废物执行的污染控制标准等环境保护要求，如果没有对应的污染控制标准，双方应当根据实际情况约定污染防治要求。如，要求运输车辆采取防扬散、防流失、防渗漏等污染环境防治措施，宜配备安装实时监控设备等；

(6)受托方在运输、利用、处置活动结束后及时向委托方报告的要求。
贮存管理方面：
(1)建设、运行一般工业固体废物贮存场，应当执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)等有关标准规范及环境影响评价审批文件要求。

(2)应对照《固体废物分类与代码目录》，将一般工业固体废物分类分区贮存。

(3)应在贮存设施显著位置张贴符合《环境保护图形标志一固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)规定的环境保护图形标志，并注明贮存的一般工业固体废物种类等信息。

(4)采用库房、包装工具等贮存一般工业固体废物的，应根据物料特性及可能产生的环境污染风险，合理采取防扬散、防流失、防渗漏等环境保护措施。

(5)鼓励在贮存场所出入口、磅秤位置等关键点位设置视频监控，配备智能称重设备。

设施管理要求：

(1)定期对厂区内收集、贮存、利用、处置等设施、设备和场所进行检查维护，保证其正常运行和使用。

(2)按照有关法律和排污单位自行监测技术指南等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，定期进行环境监测，并编制监测报告。

终止后的污染防治责任制度：

应当在终止前，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB8599)等有关标准规范要求，对一般工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的一般工业固体废物作出妥善处置，防止环境污染。

5、地下水、土壤环境影响分析

对地下水和土壤环境可能造成影响的主要是有毒有害等物质泄露，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。

为保护土壤及地下水环境，本环评要求建设单位认真落实以下防范措施：

源头控制措施

对固体废物全部进行安全处置；按规范设置危废暂存间，各类危险废物妥善收集，并暂存于标准化危废暂存间中，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

分区防治措施

建立和完善污、雨水的收集设施，并对厂区可能产生污染和无组织泄露下渗的场地按照要求采取不同的防渗处理措施。

①重点防渗区：项目初期雨水池、沉淀池、渗滤液收集池、危废暂存间、污泥暂存区按重点防渗区进行建设，防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施，地面防渗采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等材料，防水层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②一般防渗区：对地下水和土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或者部位。本项目一般防渗区包括贮存厂房、雨水沟等区域。防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区：一般和重点防渗区以外的区域或部位。在建设单位严格按照

本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，项目生活污水、固废向地下水发生渗透的概率较小，措施可行。
6、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.1环境风险评价依据

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《危险化学品目录》（2015年版）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的危险物质分类原则，对项目使用的原料和产品的危险物质进行分类、确认，并根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。环境风险评价工作等级划分表详见下表。
表4-17  环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等给予定性分析。
6.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。

当存在多种危险物质时，按下式计算危险物质数量与临界值比值（Q）：

[image: image10.png]a2

Q=21 %,

Q Q

n




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界值清单，企业涉风险物质数量与临界量比值见下表。
表4-18  风险物质贮存情况及临界量比值计算（Q）

序号

风险物质名称

最大储存量q（t）

临界量Q（t）

q/Q

1

废机油

0.2

2500

0.00008

2

含油废手套、抹布
0.1
100
0.001
3
废机油桶
0.2
100
0.002
合计

0.00308

则本项目危险物质数量与其临界量比值Q=0.00308，Q＜1，本项目的环境风险潜势为I，故本次评价仅对项目环境风险进行简单分析。

5.3、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录A：简单分析基本内容”的要求，本项目风险分析如下：

A、环境敏感目标概况

本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，根据现场踏勘，评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。

B、环境风险识别

本项目主要环境风险主要为火灾事故。

（1）火灾事故

火灾发生对环境的影响主要表现在火灾废气、消防废水对环境的影响。建设单位应编制并落实好应急预案，加强管理，在事故发生后及时对下风向敏感目标进行环境监测，根据监测结果采取相应措施降低对敏感点的影响。厂区应避免产生明火，防止废纸引燃等火灾事故的发生。企业应定期检查厂区消防设施，在车间内配备完善的消防及预警设施，提升火灾应急能力。消防废水不得进入自然水体，事故后应将消防废水使用车辆运输至城市污水处理厂进一步处理。

C、风险防范措施

由于事故风险具有突发性和灾难性的特点，必须本着预防为主的原则，实行“预防为主、平灾结合、常备不懈”的方针，采取措施加以防范，以降低事故发生的频率，提高本项目运行的安全性。

火灾事故防范措施

针对该工程的火灾爆炸的潜在危险性，在运行过程中，采取必要的防火分离及相应的防火防爆措施，建立严格的安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以杜绝事故的发生。

①按照有关企业设计防火规范的要求，实施规范化管理，满足企业设计防火规范的要求。厂区与外界的居民区和其它功能区之间，应有足够的防护距离，以防爆炸物的伤害。在防爆区内杜绝布置可能产生火源的设备和建筑物。

②制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。

③人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。

物料泄露风险分析：
风险情景：

一般工业固废暂存区发生物料散落泄漏，遇强降雨冲刷，固废颗粒、淋溶污染物随厂区地表径流，越过排水沟，流入周边地表水体，属于瞬时排放事故情景。

污染途径：1）物理污染：固废颗粒被雨水冲刷直接进入地表水，水体悬浮物 SS 急剧升高，造成水体浑浊，遮光，抑制水生植物光合作用；泥沙沉降淤积河床，影响水生生物栖息环境。2）淋溶溶出污染：雨水浸泡泄漏固废，形成淋溶水，携带pH、总盐、少量重金属进入地表水，改变水体pH、升高盐度，对水生生物产生胁迫影响。3）事故次生：若大量固废冲入沟渠，可造成排水沟、河道淤积，行洪受阻。
风险防控与应急减缓措施：

厂区四周设置完整排水沟，阻断雨水向外漫流路径。

固废暂存区外围设置挡坎，防止物料散落外流；厂区设置初期雨水收集池，事故状态下受污染径流导入初期雨水池，严禁直接外排。

一旦发生固废散落泄漏事故：第一时间人工收集散落固废；封堵外排雨水口，将受污染雨水全部截留在厂区内；对进入沟渠少量物料及时打捞清理，避免向下游扩散。

加强日常巡检，定期清理排水沟；企业环境应急预案纳入该类固废泄漏处置内容。

本项目一般工业固废泄漏，在落实挡坎、排水沟、初期雨水收集等防控措施前提下，物料直接进入周边地表水体概率较低；即便发生极端事故，通过应急打捞、截流收集，可有效控制污染范围，对周边地表水环境风险总体可接受。
综上所述，环评要求企业严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动等方面的规定，落实本报告提出的各项环境风险防范对策措施及应急预案，加强环境和安全管理，确保生产过程中污染防治措施的正常运行，做好每日的巡检工作，在做好述各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。

6、建设项目竣工环境保护验收及环保投资

为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，本项目总投资1000万元，环保投资46万元，环保投资占项目总投资的4.6%。

表4-19  环保投资内容一览表

序号

污染源

污染防治措施

环保投资（万元）
1

废气

卸料粉尘

雾化喷淋
6
2
破碎粉尘
密闭收集+布袋除尘器+25m排气筒
8
3
恶臭
喷洒除臭剂
2
4
废水

生活废水
化粪池

依托
初期雨水
初期雨水收集池
4
污泥渗滤液
渗滤液收集池
4
洗车废水
沉淀池收集
4
5
生活垃圾

生活垃圾

集中收集，环卫部门统一处置

1
6
一般固废

生产过程

地面硬化，防渗处理

14
7
噪声

设备运行

合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理

3
合计

46



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸料粉尘
	颗粒物
	雾化喷淋降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求

	
	破碎粉尘（DA001）
	颗粒物
	密闭收集+布袋除尘器+25m排气筒
	

	
	污泥暂存恶臭
	氨、硫化氢
	喷洒除臭剂
	

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	厂区化粪池预处理后经园区污水管网排入高新区污水处理厂进行深度处理后外排渐河
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及高新区污水处理厂纳管要求

	
	初期雨水
	SS
	初期雨水收集池，收集后回用
	/

	
	渗滤液
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	渗滤液收集池，收集后交给有资质的单位处置
	/

	
	沉淀池
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	收集后用于降尘
	/

	声环境
	生产设备
	Leq(A)
	合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；布袋除尘器内粉尘经收集后统一打包外售水稳厂利用，包装废物经收集后外售资源回收单位利用；废机油、废机油桶、含油抹布手套经危废暂存间暂存后交有资质单位进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①按照 GB18599 要求建设防渗区，贮存场所必须符合规范要求；

②源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；

③危废暂存间及生产车间的地面进行硬化和防渗处理，贮存场所必须符合规范要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	不同类型工业固废分区存放，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。项目危险废物。加强厂内安全管理，加强设备、设施的维护与管理。厂区内配备必要的消防器材。

	其他环境

管理要求
	1、本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时进行项目排污许可证的登记，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等；

2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：

①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

②按照《环境保护图形标志》(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志；

③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；

④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

3、排污许可证申请

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，为推进排污许可制与环境影响评价制度的衔接融合，深化生态环境领域“放管服”改革，进一步优化营商环境，根据生态环境部《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，全面推进排污许可制，推动排污许可制与环境影响评价制度的深度衔接，实行从环境准入、排污控制到执法监管的“一证式”全过程管理，解决环境管理尺度不一、企业重复申报等问题，优化环评与排污许可行政审批程序，实现建设项目环评审批与排污许可证核发“一窗受理、一体化审批”并联办理模式，推进营商环境优化、减轻企业负担，提高行政审批效率、提升生态环境监管效能。

根据《排污许可管理办法(试行)》，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请办理排污许可手续。

4、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。




六、结论
	本项目位于常德市鼎城区蔡家岗镇高桥社区7组，项目符合国家产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。




建设项目污染物排放量汇总表

	     项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.1093t/a
	/
	0.1093t/a
	0

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.0228t/a
	/
	0.0228t/a
	0

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0023t/a
	/
	0.0023t/a
	0

	一般工业固体废物
	布袋除尘器内粉尘
	/
	/
	/
	0.842t/a
	/
	0.842t/a
	0

	
	沉淀池、初期雨水池污泥
	/
	/
	/
	4t/a
	/
	4t/a
	0

	
	包装废物
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	0

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	0

	
	废含油抹布手套
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.25t/a
	/
	2.25t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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高新区污水处理厂
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图2-1  本项目水平衡图





初期雨水





160m3/a








PAGE  

