附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：湖南常德鼎城岩桥110千伏输变电工程                            
  工程编号：43070320260920060026                                                  
	
项目基本信息（对照立项批复填写）
	建设单位
	国网湖南省电力有限公司常德供电分公司
	企业信用代码
	91430700186481219P

	
	具体地点
	湖南省常德市鼎城区

	
	投资类型
	自筹
	项目类别
	电力工程

	
	建设工程规划许可证编号
	/

	
	立项文号
	湘发改能源[2024]553号

	
	立项批准机关
	湖南省发展和改革委员会

	
	立项批复时间
	2024-07-08
	立项机关级别
	省级

	
	总面积
（平方米）
	/
	总投资
（万元）
	5100

	
	建设性质
	新建
	工程用途
	其他

	
	建设规模
	新建110KV变电站一座，本期容量50兆伏安；新建110KV架空线路长度11.6千米，新建110KV电缆线路长度0.2千米，新建110KV光缆7.2千米。

	
	计划开工
	2025-09-10
	计划竣工
	2026-09-30


   
审核部门（公章）：                      审核人（签字）：



	


施工单位招投标信息（对照中标通知书填写）

    
	中标通知书编号
	43070320260920060026-BQ-001
	开标时间
	2025-08-22

	
	中标金额
(万元)
	1560.8504
	面积(平方米)
	/

	
	发包单位名称
	国网湖南省电力有限公司
	中标单位名称
	湖南德力电力建设集团有限公司

	
	招标代理机构
	湖南湘能创业项目管理有限公司
	联合体承包单位名称
	/

	
	项目负责人
	张珂
	项目负责人证书编号
	湘1442016201847309

	
	工程概况
	新建110KV变电站一座，本期容量50兆伏安。主变压器采用户外布置。110kV配电装置采用户外HGIS软母线半高型单列布置，架空进出线。35kV配电装置采用户内充气式开关柜单列布置，电缆进出线。10kV配电装置采用户内金属铠装小车式开关柜双列布置，电缆进出线。本工程远期规划配置3X(5.0+3.0)Mvar容性无功装置，本期为1X(5.0+3.0)Mvar框架式电容器组及新设备的安装及调试。

	
	中标范围
	湖南常德鼎城岩桥110千伏输变电工程   
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施工合同信息（对照施工合同填写）





	合同名称
	湖南常德鼎城岩桥110千伏输变电工程施工合同

	
	合同类别
	施工合同
	承包单位
	湖南德力电力建设集团有限公司

	
	合同编号
	43070320260920060026-HZ-001
	合同金额
（万元）
	1560.8504

	
	项目负责人
	张珂
	身份证号码
	4307**********7015

	
	建设规模
	新建110KV变电站一座，本期容量50兆伏安。主变压器采用户外布置。110kV配电装置采用户外HGIS软母线半高型单列布置，架空进出线。35kV配电装置采用户内充气式开关柜单列布置，电缆进出线。10kV配电装置采用户内金属铠装小车式开关柜双列布置，电缆进出线。本工程远期规划配置3X(5.0+3.0)Mvar容性无功装置，本期为1X(5.0+3.0)Mvar框架式电容器组及新设备的安装及调试。

	
	合同承包内容
	湖南常德鼎城岩桥110千伏输变电工程  

	
	合同签订日期
	2025-08-28
	记录登记时间
	/

	
	计划开工日期
	2025-09-10
	计划竣工日期
	2026-09-30

	
	合同工期
	385天
	质量目标
	优良工程



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：








	







施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写）










	工程名称
	湖南常德鼎城岩桥110千伏输变电工程
	施工许可证编号
	430703202609200106

	
	施工企业
	湖南德力电力建设集团有限公司
	监理企业
	湖南电力工程咨询有限公司

	
	设计企业
	湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司
	设计项目负责人
	米庆伟

	
	勘察企业
	湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司
	勘察项目负责人
	白志强

	
	合同金额（万元）
	1560.8504
	面积（平方米）
	/

	
	发证日期
	2025-09-20
	合同工期
	385天

	
	合同开工日期
	2025-09-10
	合同竣工日期
	2026-09-30

	
	建设规模
	新建110KV变电站一座，本期容量50兆伏安。主变压器采用户外布置。110kV配电装置采用户外HGIS软母线半高型单列布置，架空进出线。35kV配电装置采用户内充气式开关柜单列布置，电缆进出线。10kV配电装置采用户内金属铠装小车式开关柜双列布置，电缆进出线。本工程远期规划配置3X(5.0+3.0)Mvar容性无功装置，本期为1X(5.0+3.0)Mvar框架式电容器组及新设备的安装及调试。

	
	项目负责人
	张珂
	项目负责人身份证号码
	4307**********7015

	
	项目负责人证书编号
	湘1442016201847309

	
	技术负责人
	周科
	技术负责人身份证号码
	4290**********3035

	
	技术负责人证书编号
	GW17202201210071



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：







	




竣工验收备案信息（对照竣工验收备案表填写）




	竣工验收备案编号
	43070320260920060026-JX-001

	
	实际造价
（万元）
	1560.8504
	实际面积
（平方米）
	/

	
	

实际建设规模


	新建110KV变电站一座，本期容量50兆伏安。主变压器采用户外布置。110kV配电装置采用户外HGIS软母线半高型单列布置，架空进出线。35kV配电装置采用户内充气式开关柜单列布置，电缆进出线。10kV配电装置采用户内金属铠装小车式开关柜双列布置，电缆进出线。本工程远期规划配置3X(5.0+3.0)Mvar容性无功装置，本期为1X(5.0+3.0)Mvar框架式电容器组及新设备的安装及调试。

	
	实际开工
日期
	2025-09-20
	竣工验收
备案日期
	2026-09-15

	
	实际竣工
日期
	2026-09-15
	结构体系
	其他



	



业绩技术指标
	企业名称
	湖南德力电力建设集团有限公司
	企业统一社会信用代码
	91430700782874916R

	
	业绩类型（施工或监理）
	施工
	业绩对应资质等级
	二级

	
	工程项目规模等级及详细技术指标
	新建110KV变电站一座，本期容量50兆伏安。主变压器采用户外布置。110kV配电装置采用户外HGIS软母线半高型单列布置，架空进出线。35kV配电装置采用户内充气式开关柜单列布置，电缆进出线。10kV配电装置采用户内金属铠装小车式开关柜双列布置，电缆进出线。本工程远期规划配置3X(5.0+3.0)Mvar容性无功装置，本期为1X(5.0+3.0)Mvar框架式电容器组及新设备的安装及调试。

	
	起始时间
	2025-09-20
	结束时间
	2026-09-15

	
	施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际结束日期



审核部门（公章）：                      审核人（签字）：




	施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

	企业名称
	岗位类型
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	湖南德力电力建设集团有限公司
	项目经理
	张珂
	4307**********7015
	湘1442016201847309

	湖南德力电力建设集团有限公司
	技术负责人
	周科
	4290**********3035
	GW17202201210071

	湖南德力电力建设集团有限公司
	施工员
	崔宇浩
	4307**********401X
	0432010394315000994

	湖南德力电力建设集团有限公司
	质量员
	聂怡
	4307**********5222
	0432010894318000657

	湖南德力电力建设集团有限公司
	安全员
	曾诚
	4324**********4011
	0432020294318010706
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注：对照关键岗位任命文件查询，通过监管平台比对。
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